无锡市第二人民医院机房设备运维服务采购项目附件

一、机房设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| 1 | 综合楼机房 APC UPS | SY48K48H-PD（48KVA） | 1 |
| 2 | 综合楼机房 艾默生精密空调 | PEX P2040FA(40KW) | 2 |
| 3 | 综合楼机房 APC动力环境监控 |  | 1 |
| 4 | 综合楼机房 APC KVM系统 |  | 1 |
| 5 | 综合楼机房 配电系统 |  | 1 |
| 6 | 综合楼地下二层 艾默生UPS | 160KVA | 1 |
| 7 | 综合楼地下二层 克莱门特精密空调 | SAF013/1\*C17(13KW) | 1 |
| 8 | 容灾机房 APC UPS | SY12K16H（12KVA） | 2 |
| 9 | 容灾机房 克莱门特精密空调 | SAF020/1\*C24(20KW) | 1 |
| 10 | 门诊负一楼机房山特UPS | 3C3-40KS(40KVA) | 1 |
| 11 | 行政楼电工房弱电间用 山特UPS | 3C10KS(10KVA) | 1 |
| 12 | 北院8楼中心机房RC精密空调 | 43.6KW | 2 |
| 13 | 北院8楼中心机房RC精密空调 | 21KW | 1 |
| 14 | 北院A楼B层机房精密空调 | DME12.5KW | 1 |

二、维保要求

1、提供每年至少6次主动定期巡检、预防性保养（含环境整理），确保设备安全、稳定运行，并有详细的维护保养情况记录表。

2、维护半年时和维护期结束前需出具年度维保工作总结和相关可行性建议。

3、全年7\*24小时故障报修响应，在接到故障通知后，10分钟内须给予明确的答复，并在30分钟内赶到现场，24小时内解决故障，24小时内不能修复的提供备机直到修复。

4、故障备件另外收费，投标时需一并提供各相关配件价格。

5、维保投标单位必须充分了解本院设备的分布和使用情况，投标前务必做好相关调研工作。

6、每逢节假日前须做预防性巡检，并确保节假日期间出现故障时维护人员的及时响应和处理。

7、临时性指派的配合工作必须积极响应，并全力配合，不能推脱。

8、维保投标单位若注册地非无锡，需承诺中标后安排常驻无锡地区维护人员。

    无锡市第二人民医院

       2023年8月10日